|  |  |
| --- | --- |
| Logotip | *ООО «БИМЕТ»*  **Адрес:** *423838, РТ, г.Набережные Челны, а/я 25*  Телефон: *(8552)58-00-59, 8-960-085-54-32*  E-mail: [*bimet2714@mail.ru*](mailto:bimet2714@mail.ru)  *www.bimet.ru* |

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА КП ZF16S151, 1820 (масса 68,8кг;** **размер тары, мм: 400х600х500 (LxBxH) масса до 10кг; 1шт)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Модель** | | Наименование и характеристика изделия | **Цена**  **(руб)** |
| **1** | **И801** | **И801.04.000** | **Съемник фланцев, подшипников, шестерен**  **Длина: 0,35м.; Ширина: 0,3м.; Высота: 0,1м.;**  **Вес: 11,7кг.** | **39751** |
| **2** | **477** | **1Х46 174 477** | **Пластина установочная с фигурными вырезами**  **Длина: 0,165м.; Ширина: 0,165м.; Высота: 0,01м.; Вес: 0,051кг.** | **2706** |
| **3** | **766** | **1Х56 103 766** | **Насадка для установки присоединительного фланца**  **Длина: 0,38м.; Ширина: 0,072м.; Высота: 0,072м.; Вес: 1,3кг.** | **3382** |
| **4** | **916** | **1Х56 119 916** | **Оправка для запрессовки игольчатого подшипника и сальника втулки подшипника в корпус коробки передач**  **Длина: 0,08м.; Ширина: 0,035м.; Высота: 0,035м.; Вес: 0,044кг.** | **1127** |
| **5** | **303** | **1Х56 122 303** | **Вставка (резьбовая деталь) между приспособ.1х56 122 304 и удлинителем 1х56 122 310**  **Длина: 0,07м.; Ширина: 0,07м.; Высота: 0,04м.; Вес: 0,42кг.** | **1804** |
| **6** | **304** | **1Х56 122 304** | **Главное приспособление для снятия внутренней обоймы роликоподшипника первичного вала Длина: 0,25м.; Ширина: 0,075м.; Высота: 0,075м.; Вес: 2,54кг.** | **7328** |
| **7** | **310** | **1Х56 122 310** | **Удлинитель**  **Длина: 0,250м.; Ширина: 0,075м.; Высота: 0,075м.; Вес: 2,3кг.** | **2593** |
| **8** | **314** | **1Х56 122 314** | **Приспособление для снятия переднего подшипника первичного вала (10 шариков)**  **Длина: 0,3м.; Ширина: 0,13м.; Высота: 0,13м.; Вес: 7,05кг.** | **34159** |
| **9** | **315** | **1Х56 122 315** | **Приспособление для снятия переднего подшипника первич ного вала (11 шариков)**  **Длина: 0,3м.; Ширина: 0,14м.; Высота: 0,14м.; Вес: 7,51кг.** | **35399** |
| **10** | **564** | **1Х56 136 564** | **Рым-болты для снятия - установки картера сцепления при разборке-сборке**  **Длина: 0,12м.; Ширина: 0,06м.; Высота: 0,06м.;**  **Вес: 0,2кг.** | **2367** |
| **11** | **2** | **1Х56 136 573** | **Приспособление для установки резьбового кольца при сборке ведущего вала**  **Длина: 0,270м.; Ширина: 0,12м.; Высота: 0,12м.;**  **Вес: 0,63кг.** | **2480** |
| **12** | **599** | **1Х56 136 599** | **Рымболты для съема**  **первичного вала**  **Длина: 0,09м.; Ширина: 0,05м.; Высота: 0,05м.;**  **Вес: 0,17кг.** | **1511** |
| **13** | **710** | **1Х56 136 710** | **Захват для выпрессовки роликоподшипника промежуточного вала**  **Длина: 0,125м.; Ширина: 0,125м.; Высота: 0,067м.;**  **Вес: 2,26кг.** | **20743** |
| **14** | **722** | **1Х56 136 722** | **Захват для выпрессовки роликоподшипника**  **Длина: 0,072м.; Ширина: 0,072м.; Высота: 0,075м.;**  **Вес: 4,25кг.** | **32130** |
| **15** | **731** | **1Х56 136 731** | **Захват для выпрессовки роликоподшипника промежуточного вала**  **Длина: 0,119м.; Ширина: 0,119м.; Высота: 0,067м.;**  **Вес: 1,92кг.** | **19503** |
| **16** | **122** | **1Х56 137 122** | **Подъемное приспособление** | **34610** |
| **17** | **124** | **1Х56 137 124** | **Приспособление (оправка) для запрессовки сальника крышки заднего делителя**  **Длина: 0,2м.; Ширина: 0,140м.; Высота: 0,140м.;**  **Вес: 1,47кг.** | **9244** |
| **18** | **200** | **1Х56 137 200** | **Приспособление для вращения вторичного вала (подъемный рычаг)** | **1240** |
| **19** | **3** | **1Х56 137 287** | **Приспособление для демонтажа картера средней части КП**  **Длина: 0,053м.; Ширина: 0,03м.; Высота: 0,03м.;**  **Вес: 0,09кг.** | **1172** |
| **20** | **10** | **1Х56 137 579** | **Фиксатор для разборки (сборки) заднего делителя** | **2706** |
| **21** | **675** | **1Х56 137 675** | **Приспособление для установки пакета валов и штоков вилок переключения передач** | **18579** |
| **22** | **676** | **1Х56 137 676** | **Приспособление для установки кольца в паз вторичного вала**  **Длина: 0,170м.; Ширина: 0,075м.; Высота: 0,075м.;**  **Вес: 0,23кг.** | **2886** |
| **23** | **6** | **1Х56 137 835** | **Оправка для забивания трубки смазки во вторичный вал**  **Длина: 0,110м.; Ширина: 0,045м.; Высота: 0,045м.;**  **Вес: 0,72кг.** | **3720** |
| **24** | **7** | **1Х56 137 917** | **Опорная пластина центрирующего устройства** | **3157** |
| **25** | **918** | **1Х56 137 918** | **Держатель штоков вилок переключения передач** | **9064** |
| **26** | **8** | **1Х56 137 933** | **Шайба, устанавливаемая между приспособлением 1х56 136 314 и первич.валом**  **Длина: 0,02м.; Ширина: 0,05м.; Высота: 0,05м.;**  **Вес: 0,21кг.** | **970** |
| **27** | **4** | **1Х56 137 949** | **Направляющий палец промежуточного вала**  **Длина: 0,150м.; Ширина: 0,035м.; Высота: 0,035м.;**  **Вес: 0,42кг.** | **2931** |
| **28** | **991** | **1Х56 137 991** | **Кольцо** | **2548** |
| **29** | **и801** | **И801.19.000 СБ** | **Приспособление для снятия штифтов**  **Длина: 0,12м.; Ширина: 0,075м.; Высота: 0,075м.;**  **Вес: 2,1кг.** | **9289** |
| **30** | **064** | **1Х56 138 064** | **Оправка**  **Длина: 0,08м.; Ширина: 0,051м.; Высота: 0,051м.;**  **Вес: 0,06кг.** | **2661** |
| **31** | **79** | **1Х56 138 079** | **Центрирующее устройство валов**  **Длина: 0,170м.; Ширина: 0,090м.; Высота: 0,12м.;**  **Вес: 0,074кг.** | **12784** |
| **32** | **1** | **1Х56 138 100** | **Болт специальный для разборки-сборки делителя** | **902** |
| **33** | **5** | **1Х56 138 109** | **Оправка**  **Длина: 0,170м.; Ширина: 0,1м.; Высота: 0,1м.;**  **Вес: 0,82кг.** | **6494** |
| **34** | **241** | **1Х56 138 241** | **Захват для выпрессовки внутреннего кольца подшипника вторичного вала**  **Длина: 0,111м.; Ширина: 0,111м.; Высота: 0,07м.;**  **Вес: 1,82кг.** | **19616** |
| **35** | **St1** | **St1** | **Направляющие стержни для центровки картера сцепления М10х170** | **1353** |
| **36** | **St2** | **St2** | **Направляющие стержни для установки механизма переключения передач М8х130** | **767** |
| **37** | **БКП 16S151** | **БКП 16S151.01.001** | **Приспособление для разблокировки штоков** | **1466** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО:** | **355139** |